**Odhadované náklady na realizaci a údržbu**

| **Položka** | **Odhadované náklady** |
| --- | --- |
| Projektová dokumentace | 50 000 Kč |
| Základy (betonové patky) | 120 000 Kč |
| Lepené dřevěné nosníky s ocelovými prvky | 250 000 Kč |
| Dřevěná mostovka s protiskluzovou úpravou | 150 000 Kč |
| Dřevěné zábradlí | 80 000 Kč |
| Úprava terénu a nájezdy | 70 000 Kč |
| Impregnace a nátěry | 30 000 Kč |
| Rezerva | 50 000 Kč |
| **CELKEM** | **750 000 Kč** |

Odhadované roční náklady na údržbu: přibližně 15 000 - 20 000 Kč (2-3 % pořizovací ceny), což zahrnuje pravidelnou kontrolu, impregnaci a případné drobné opravy.